|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**Пользоваться тюбингом в состоянии алкогольного опьянения, прыгать, ездить с гор стоя. Кататься с гор покрытых растительностью, деревьями и кустарником. Кататься с трамплинов и по снежной или ледяной поверхности с выступающими камнями или другими препятствиями.Тюбинг не оборудован тормозным устройством. Запрещается привязывать тюбинг к транспортным средствам – квадроциклам, снегокатам, автомобилям и другим транспортным средствам.Для предотвращения ухудшения потребительских свойств и разрушения конструкции, запрещается пользоваться тюбингом на всех других покрытиях, кроме снежных.**ТЕРБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**Потребитель обязан соблюдать правила эксплуатации в соответствии с данной инструкцией.**СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР****Тел.: +7 ( 9771678259****WhatsApp: +7 (926) 128-00-50****e-mail: snowshow2007@yandex.ru****e-mail: optvatrushka@mail.ru****http://www.snowshow-opt.ru****г. Москва, ул. Электродная, дом 8** | **Company SNOW SHOW** **ПАСПОРТ**ТЮБИНГ – САНКИ НАДУВНЫЕСертификат соответствия **№ РОСС RU.АМ05.Н06763**Срок действия **с 16.09.19 по 15.09.22 №0495501****Комплектация:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тюбинг | 1шт. |
|  | Автомобильная камера | 1шт. |
|  | Буксировочный трос | 1шт. |
|  |   |  |

**Характеристики:**Максимальная нагрузка: до 150 кг. Вес комплекта: около 3,5 кг.Материал:Верх Оксфорд Них ПВХ (пр-во Россия). Молния: усилена стропой.Камера: производство Россия.Дата изготовления: 05.10.2021 г. |
| **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**Пользоваться тюбингом в состоянии алкогольного опьянения, прыгать, ездить с гор стоя. Кататься с гор покрытых растительностью, деревьями и кустарником. Кататься с трамплинов и по снежной или ледяной поверхности с выступающими камнями или другими препятствиями.Тюбинг не оборудован тормозным устройством. Запрещается привязывать тюбинг к транспортным средствам – квадроциклам, снегокатам, автомобилям и другим транспортным средствам.Для предотвращения ухудшения потребительских свойств и разрушения конструкции, запрещается пользоваться тюбингом на всех других покрытиях, кроме снежных.**ТЕРБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**Потребитель обязан соблюдать правила эксплуатации в соответствии с данной инструкцией.**СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР****Тел.: +7 ( 977)167 82 59****WhatsApp: +7 (926) 128-00-50****­e-mail: snowshow123@YANDEX.RU****http://www.snowshow.ru****г. Москва, ул. Электродная, дом 8с14** | **Company Group SNOW SHOW & GIROSPORT** **ПАСПОРТ**ТЮБИНГ – САНКИ НАДУВНЫЕ Сертификат соответствия **№ РОСС RU.АМ05.Н06763**Срок действия **с 16.09.19 по 15.09.22 №0495501****Комплектация:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тюбинг | 1шт. |
|  | Автомобильная камера | 1шт. |
|  | Транспортировочный фал | 1шт |
|  |   |  |
|  | Инструкция-паспорт | 1шт. |

**Характеристики:**Максимальная нагрузка: до 150 кг. Вес комплекта: около 3,5 кг.Материал: ПВХ (пр-во Россия). Oxford на PU основеМолния: усилена стропой.Камера: производство Россия.Дата изготовления: 05.10.2021 г. |
| **НАЗНАЧЕНИЕ**Тюбинг – санки надувные предназначены для развлекательных мероприятий на открытом воздухе, таких как катания с гор, оборудованных специальной трассой с поверхностями, покрытыми снегом.Температура эксплуатации от 0°С до - 20°С.**ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ**Перед использованием необходимо извлечь чехол и камеру из транспортировочной сумки. Расстелить чехол на ровной поверхности. Вставить камеру внутрь чехла таким образом, чтобы клапан камеры после накачивания был направлен внутрь и вниз. Подсоединить насос и накачать немного камеру, далее отцентровать камеру относительно чехла во избежание неправильного раздутия, далее раскачать камеру до полного распределения в чехле. Во время заполнения камеры воздухом рекомендуется встряхивать камеру, для того что бы она ровнее распределилась внутри чехла и заполнила весь объем чехла равномерно. Отсоединить насос, проверить герметичность клапана камеры и закрыть клапан колпачком. После сезонного использования рекомендуется просушить тюбинг. Рекомендуется хранить чехол и камеру раздельно для предотвращения появления темных пятен на чехле. | **ЭКСПЛУАТАЦИЯ****Визуально размер ненакачанной камеры меньше размера чехла**, но при её полном накачивании она должна принять форму чехла. Перед использованием убедитесь, что изделие хорошо надуто.Не рекомендуется транспортировать человека, превышающего допустимый вес эксплуатации модели тюбинга. *Конструкция тюбинга не имеет тормозного устройства. При катании с гор рекомендуется использовать тюбинг на специально подготовленных трассах в присутствии и под контролем инструктора. Склон трассы должен иметь уклон не более 20% и быть оборудованным достаточным местом для выбега, или обратным склоном для торможения.***ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**1. Изготовитель гарантирует работоспособность тюбинга при его эксплуатации и хранении в соответствии с настоящей инструкцией.
2. Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи изделия в розничной торговой сети. Если день продажи изделия потребителю установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.
3. Изготовитель гарантирует потребителю соответствие данного изделия действующему законодательству РФ по защите прав потребителей.
4. Данная гарантия не распространяется на вложенную в тюбинг камеру.

Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения данной инструкции по эксплуатации тюбинга, правил транспортировки, условий хранения, действий третьих лиц. |
| **НАЗНАЧЕНИЕ**Тюбинг – санки надувные предназначены для развлекательных мероприятий на открытом воздухе, таких как катания с гор, оборудованных специальной трассой с поверхностями, покрытыми снегом.Температура эксплуатации от 0°С до - 20°С.**ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ**Перед использованием необходимо извлечь чехол и камеру из транспортировочной сумки. Расстелить чехол на ровной поверхности. Вставить камеру внутрь чехла таким образом, чтобы клапан камеры после накачивания был направлен внутрь и вниз. Подсоединить насос и накачать немного камеру, далее отцентровать камеру относительно чехла во избежание неправильного раздутия, далее раскачать камеру до полного распределения в чехле. Во время заполнения камеры воздухом рекомендуется встряхивать камеру, для того что бы она ровнее распределилась внутри чехла и заполнила весь объем чехла равномерно. Отсоединить насос, проверить герметичность клапана камеры и закрыть клапан колпачком. После сезонного использования рекомендуется просушить тюбинг. Рекомендуется хранить чехол и камеру раздельно для предотвращения появления темных пятен на чехле. | **ЭКСПЛУАТАЦИЯ****Визуально размер ненакачанной камеры меньше размера чехла**, но при её полном накачивании она должна принять форму чехла. Перед использованием убедитесь, что изделие хорошо надуто.Не рекомендуется транспортировать человека, превышающего допустимый вес эксплуатации модели тюбинга. *Конструкция тюбинга не имеет тормозного устройства. При катании с гор рекомендуется использовать тюбинг на специально подготовленных трассах в присутствии и под контролем инструктора. Склон трассы должен иметь уклон не более 20% и быть оборудованным достаточным местом для выбега, или обратным склоном для торможения.***ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**1. Изготовитель гарантирует работоспособность тюбинга при его эксплуатации и хранении в соответствии с настоящей инструкцией.
2. Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи изделия в розничной торговой сети. Если день продажи изделия потребителю установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.
3. Изготовитель гарантирует потребителю соответствие данного изделия действующему законодательству РФ по защите прав потребителей.
4. Данная гарантия не распространяется на вложенную в тюбинг камеру.

Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения данной инструкции по эксплуатации тюбинга, правил транспортировки, условий хранения, действий третьих лиц. |