|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**  Пользоваться тюбингом в состоянии алкогольного опьянения, прыгать, ездить с гор стоя. Кататься с гор покрытых растительностью, деревьями и кустарником. Кататься с трамплинов и по снежной или ледяной поверхности с выступающими камнями или другими препятствиями.  Тюбинг не оборудован тормозным устройством. Запрещается привязывать тюбинг к транспортным средствам – квадроциклам, снегокатам, автомобилям и другим транспортным средствам.  Для предотвращения ухудшения потребительских свойств и разрушения конструкции, запрещается пользоваться тюбингом на всех других покрытиях,  кроме снежных.  **ТЕРБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**  Потребитель обязан соблюдать правила эксплуатации в соответствии с данной инструкцией.  **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**  **Тел.: +7 ( 9771678259**  **WhatsApp: +7 (926) 128-00-50**  **e-mail: snowshow2007@yandex.ru**  **e-mail: optvatrushka@mail.ru**  **http://www.snowshow-opt.ru**  **г. Москва, ул. Электродная, дом 8** | **Company SNOW SHOW**    **ПАСПОРТ**  ТЮБИНГ – САНКИ НАДУВНЫЕ  Сертификат соответствия **№ РОСС RU.АМ05.Н06763**  Срок действия **с 16.09.19 по 15.09.22 №0495501**  **Комплектация:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Тюбинг | 1шт. | |  | Автомобильная камера | 1шт. | |  | Буксировочный трос | 1шт. | |  |  |  |   **Характеристики:**  Максимальная нагрузка: до 150 кг.  Вес комплекта: около 3,5 кг.  Материал:Верх Оксфорд  Них ПВХ (пр-во Россия).    Молния: усилена стропой.  Камера: производство Россия.  Дата изготовления: 05.10.2021 г. |
| **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**  Пользоваться тюбингом в состоянии алкогольного опьянения, прыгать, ездить с гор стоя. Кататься с гор покрытых растительностью, деревьями и кустарником. Кататься с трамплинов и по снежной или ледяной поверхности с выступающими камнями или другими препятствиями.  Тюбинг не оборудован тормозным устройством. Запрещается привязывать тюбинг к транспортным средствам – квадроциклам, снегокатам, автомобилям и другим транспортным средствам.  Для предотвращения ухудшения потребительских свойств и разрушения конструкции, запрещается пользоваться тюбингом на всех других покрытиях,  кроме снежных.  **ТЕРБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**  Потребитель обязан соблюдать правила эксплуатации в соответствии с данной инструкцией.  **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**  **Тел.: +7 ( 977)167 82 59**  **WhatsApp: +7 (926) 128-00-50**  **­e-mail: snowshow123@YANDEX.RU**  **http://www.snowshow.ru**  **г. Москва, ул. Электродная, дом 8с14** | **Company Group SNOW SHOW & GIROSPORT**    **ПАСПОРТ**  ТЮБИНГ – САНКИ НАДУВНЫЕ  Сертификат соответствия **№ РОСС RU.АМ05.Н06763**  Срок действия **с 16.09.19 по 15.09.22 №0495501**  **Комплектация:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Тюбинг | 1шт. | |  | Автомобильная камера | 1шт. | |  | Транспортировочный фал | 1шт | |  |  |  | |  | Инструкция-паспорт | 1шт. |   **Характеристики:**  Максимальная нагрузка: до 150 кг.  Вес комплекта: около 3,5 кг.  Материал: ПВХ (пр-во Россия).  Oxford на PU основе  Молния: усилена стропой.  Камера: производство Россия.  Дата изготовления: 05.10.2021 г. |
| **НАЗНАЧЕНИЕ**  Тюбинг – санки надувные предназначены для развлекательных мероприятий на открытом воздухе, таких как катания с гор, оборудованных специальной трассой с поверхностями, покрытыми снегом.  Температура эксплуатации от 0°С до - 20°С.  **ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ**  Перед использованием необходимо извлечь чехол и камеру из транспортировочной сумки. Расстелить чехол на ровной поверхности. Вставить камеру внутрь чехла таким образом, чтобы клапан камеры после накачивания был направлен внутрь и вниз. Подсоединить насос и накачать немного камеру, далее отцентровать камеру относительно чехла во избежание неправильного раздутия, далее раскачать камеру до полного распределения в чехле. Во время заполнения камеры воздухом рекомендуется встряхивать камеру, для того что бы она ровнее распределилась внутри чехла и заполнила весь объем чехла равномерно. Отсоединить насос, проверить герметичность клапана камеры и закрыть клапан колпачком.  После сезонного использования рекомендуется просушить тюбинг. Рекомендуется хранить чехол и камеру раздельно для предотвращения появления темных пятен на чехле. | **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**  **Визуально размер ненакачанной камеры меньше размера чехла**, но при её полном накачивании она должна принять форму чехла. Перед использованием убедитесь, что изделие хорошо надуто.  Не рекомендуется транспортировать человека, превышающего допустимый вес эксплуатации модели тюбинга.  *Конструкция тюбинга не имеет тормозного устройства. При катании с гор рекомендуется использовать тюбинг на специально подготовленных трассах в присутствии и под контролем инструктора. Склон трассы должен иметь уклон не более 20% и быть оборудованным достаточным местом для выбега, или обратным склоном для торможения.*  **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**   1. Изготовитель гарантирует работоспособность тюбинга при его эксплуатации и хранении в соответствии с настоящей инструкцией. 2. Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи изделия в розничной торговой сети. Если день продажи изделия потребителю установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. 3. Изготовитель гарантирует потребителю соответствие данного изделия действующему законодательству РФ по защите прав потребителей. 4. Данная гарантия не распространяется на вложенную в тюбинг камеру.   Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения данной инструкции по эксплуатации тюбинга, правил транспортировки, условий хранения, действий третьих лиц. |
| **НАЗНАЧЕНИЕ**  Тюбинг – санки надувные предназначены для развлекательных мероприятий на открытом воздухе, таких как катания с гор, оборудованных специальной трассой с поверхностями, покрытыми снегом.  Температура эксплуатации от 0°С до - 20°С.  **ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ**  Перед использованием необходимо извлечь чехол и камеру из транспортировочной сумки. Расстелить чехол на ровной поверхности. Вставить камеру внутрь чехла таким образом, чтобы клапан камеры после накачивания был направлен внутрь и вниз. Подсоединить насос и накачать немного камеру, далее отцентровать камеру относительно чехла во избежание неправильного раздутия, далее раскачать камеру до полного распределения в чехле. Во время заполнения камеры воздухом рекомендуется встряхивать камеру, для того что бы она ровнее распределилась внутри чехла и заполнила весь объем чехла равномерно. Отсоединить насос, проверить герметичность клапана камеры и закрыть клапан колпачком.  После сезонного использования рекомендуется просушить тюбинг. Рекомендуется хранить чехол и камеру раздельно для предотвращения появления темных пятен на чехле. | **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**  **Визуально размер ненакачанной камеры меньше размера чехла**, но при её полном накачивании она должна принять форму чехла. Перед использованием убедитесь, что изделие хорошо надуто.  Не рекомендуется транспортировать человека, превышающего допустимый вес эксплуатации модели тюбинга.  *Конструкция тюбинга не имеет тормозного устройства. При катании с гор рекомендуется использовать тюбинг на специально подготовленных трассах в присутствии и под контролем инструктора. Склон трассы должен иметь уклон не более 20% и быть оборудованным достаточным местом для выбега, или обратным склоном для торможения.*  **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**   1. Изготовитель гарантирует работоспособность тюбинга при его эксплуатации и хранении в соответствии с настоящей инструкцией. 2. Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи изделия в розничной торговой сети. Если день продажи изделия потребителю установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. 3. Изготовитель гарантирует потребителю соответствие данного изделия действующему законодательству РФ по защите прав потребителей. 4. Данная гарантия не распространяется на вложенную в тюбинг камеру.   Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения данной инструкции по эксплуатации тюбинга, правил транспортировки, условий хранения, действий третьих лиц. |